
服务项目信息表
	序
	房间名称
	检测项目
	检测标准
	采样点
	洁净度等级

	号
	（样品名称）
	(测试项目)
	(检测依据)
	（数量）
	（级别）

	1
	走廊
	悬浮粒子

沉降菌

温度
相对湿度

压差                        

照度

噪声

换气次数
	
GB 50333-2013

医院洁净手术

部建筑技术规范
	≥5
	Ⅲ级

	2
	缓冲前室1
	
	
	≥3
	Ⅲ级

	3
	负压隔离病房1
	
	
	≥4
	Ⅲ级

	4
	缓冲前室2
	
	
	≥3
	Ⅲ级

	5
	负压隔离病房2
	
	
	≥4
	Ⅲ级

	6
	双人间病房1
	
	
	≥7
	Ⅲ级

	7
	双人间病房2
	
	
	≥7
	Ⅲ级

	8
	双人间病房3
	
	
	≥7
	Ⅲ级

	9
	万级手术室OR-1
	
	
	≥9
	Ⅲ级

	10
	万级手术室OR-2
	
	
	≥9
	Ⅲ级

	11
	万级手术室OR-3
	
	
	≥9
	Ⅲ级

	12
	万级手术室OR-4
	
	
	≥9
	Ⅲ级

	13
	万级手术室OR-5
	
	
	≥9
	Ⅲ级

	14
	万级手术室OR-6
	
	
	≥9
	Ⅲ级

	15
	千级手术室OR-7
	
	
	≥9
	Ⅱ级

	16
	千级手术室OR-8
	
	
	≥9
	Ⅱ级

	17
	百级手术室OR-10
	
	
	≥13
	Ⅰ级

	18
	缓冲前室
	
	
	≥4
	Ⅲ级

	19
	谈话室
	
	
	≥2
	Ⅲ级

	20
	预麻、复苏室
	
	
	≥6
	Ⅲ级

	21
	换车间
	
	
	≥6
	Ⅲ级

	22
	麻醉药品
	
	
	≥3
	Ⅲ级

	23
	一次性物品间
	
	
	≥7
	Ⅲ级

	24
	二次换鞋
	
	
	≥5
	Ⅲ级

	25
	洁净走廊
	
	
	≥12
	Ⅲ级

	26
	器械室
	
	
	≥6
	Ⅲ级

	27
	体外循环
	
	
	≥4
	Ⅲ级

	28
	二次更鞋
	空气中菌落总数
	GB 15982-2012 《医院消毒卫生标准》
	≥5
	Ⅱ类

	29
	营养室
	
	
	≥5
	Ⅱ类

	30
	换车间
	
	
	≥5
	Ⅱ类

	31
	ICU大厅
	
	
	≥5
	Ⅱ类

	32
	配药
	
	
	≥5
	Ⅱ类

	33
	治疗室
	
	
	≥5
	Ⅱ类

	34
	缓冲间
	
	
	≥5
	Ⅱ类

	35
	被服间
	
	
	≥5
	Ⅱ类

	36
	药品间
	
	
	≥5
	Ⅱ类

	37
	仪器室
	
	
	≥5
	Ⅱ类

	38
	无菌品室
	
	
	≥5
	Ⅱ类


2

