汕尾市人民医院视频监控设备升级

改造项目（第二次）
询价文件

采购人：汕尾市人民医院

日期：2026年9月9日
第一章  询价邀请函

各供应商：

为全面排查监控系统安全隐患，保障全院区监控全面覆盖管理，需对院内存在监控盲区监控及硬件进行升级改造，欢迎符合资格条件的供应商参与。

一、项目概述

1.名称与编号

项目名称：汕尾市人民医院视频监控设备升级改造项目

项目编号：SYZCFW-20260803

采购方式：院内询价

采购预算：￥70150.00

2.询价项目内容
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	采购预算(元）

	1
	汕尾市人民医院视频监控设备升级改造项目
	项
	1
	70150


注：项目具体参数规格及报价具体要求详见第二章采购需求；

二、供应商资格要求

（一）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书等复印件，如国家另有规定的，则从其规定；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供相关证明资料或书面声明；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供相关证明资料或书面声明；

（四）提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（五）本项目不接受联合体报价。
三、项目服务其他要求
（一）项目报价：
1、报价是固定价且是唯一的，并未超过本项目采购预算，超出则为无效报价；合同总额包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、行业标准质保期（人为因素除外）售后服务、全额含税发票、雇员费用等其他一切费用。
（二）响应文件编制及递交：受理以快递方式或是直接向本院递交的纸质响应文件，响应文件需进行密封；响应文件一式三份。封面应注明：项目名称+项目编号+公司名称+联系人+联系电话。响应文件包括但不限于供应商加盖公章的三证合一营业执照复印件（或营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件）、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、授权代表身份证复印件、报价明细表（格式可参照第四章报价文件格式，物品名称及单价自填，总价不得超过总预算）。纸质响应文件寄出后（或直接送到医院），请将快递底单发送至邮箱：SYZCB01@163.com。邮件主题：汕尾市人民医院视频监控升级改造项目，邮件正文须包含：公司名称、项目联系人、联系电话（手机号码）。

（三）实施服务范围：汕尾市人民医院内

（四）付款方式：合同生效后，项目竣工验收等手续完成后一个月内支付项目款项。
（五）售后质量承诺：
保证产品是符合国家有关法律规定的产品，其质量、规格及技术特征符合要求，按行业标准质保。
四、获取项目询价内容
获取时间：2026年9月9日至2026年9月16日（直接在医院网站官网公告获取）。
五、响应文件接收截止时间：2026年9月16日17时。 迟于接收截止时间寄（送）达我院的，视为无效响应。
指定收件地址：汕尾市城区海滨大道汕尾市人民医院综合办公楼306
收件人：陈老师    
联系电话：0660-8326146
六、评审会议时间：待定（根据采购人工作安排开展评审，响应供应商无需出席）
七、评定成交标准
根据响应文件齐全、满足采购文件全部要求且报价最低者的原则确定成交供应商。报价相同的，按响应文件寄出（送到）时间由先到后的顺序确定成交供应商。
汕尾市人民医院
2026年 9月9日
第二章  采购需求

为全面排查监控系统安全隐患，保障全院区监控全面覆盖管理，对院内存在监控盲区监控及硬件进行升级改造，进一步完善全院监控无死角巡查，保障医院的安保及巡查工作的正常运转。

一、需求概述：
为保障监控全面覆盖管理，对原有存在监控盲区、硬盘、线路及机房规整等全套设备配套及调试验收等工作。

二、项目改造清单如下：

	序号
	品牌
	设备名称
	规格参数要求
	数量
	单位
	单价/元
	金额/元

	1
	海康威视
	400万高清半球网络摄像头
	400万像素，红外夜视距离≥30米，POE供电，人形检测、越界侦测功能，

支持H.265+编码，室内专用，兼容医院现有监控系统，拾音录音功能
	37
	个
	
	

	2
	宇视
	400万高清半球网络摄像头
	
	5
	个
	
	

	3
	天地伟业
	400万高清枪机网络摄像头
	400万像素，红外夜视距离≥50米，室外防水防尘IP67等级，POE供电，强光抑制、逆光补偿，适用于院区主干道、停车场、外围围墙
	13
	个
	
	

	4
	海康威视
	8口POE交换机(DS-XS10G-P)
	全千兆网口，支持POE供电，非网管型，防雷防静电，适配全院监控点位组网，稳定传输无卡顿
	8
	个
	
	

	5
	海康威视
	24口POE交换机（
DS-3E1526P-370W-E）
	
	2
	个
	
	

	6
	海康威视
	16口POE交换机(DS-3E0518SP-E)
	全千兆网口，支持POE供电，非网
管型，防雷防静电，适配全院监控点位组网，稳定传输无卡顿
	2
	个
	
	

	7
	锦泽
	设备防水箱
	户外一体化防水箱，防护等级满足户外使用
	1
	个
	
	

	8
	亿兴
	枪型监控支架
	适配枪机安装，稳固耐用
	13
	支
	
	

	9
	联想
	电脑主机
	高配置，满足监控管理、存储、回放、操作需求（联想M460i712700
16G 1T 256G集显）
	1
	台
	
	

	10
	奕绅
	千兆光纤收发器
	千兆速率，成对使用，保障光纤链路稳定
	2
	对
	
	

	11
	汤湖
	3米光纤跳线
	标准光纤跳线，适配设备连接
	4
	条
	
	

	12
	奕绅
	室外光纤
	室外专用，耐候抗拉伸，长距离稳定传输
	150
	米
	
	

	13
	万瑞通
	电源线
	国标线材，适配设备供电，安全耐用
	150
	米
	
	

	14
	汤湖
	网线
	监控专用国标无氧铜网线，抗干扰、稳定传输
	4230
	米
	
	

	15
	联塑
	线管
	PVC管,直径25mm，用于线路防护，规范布线施工
	1563
	米
	
	

	16
	联塑
	线盒
	（PVC方型线槽，24*14mm,2.8m/
条），用于线路防护，规范布线施工
	28
	米
	
	

	17
	西数
	西数4T机械硬盘
	监控级专用硬盘，SATA 3.0 接口，转速 5400RPM，缓存 64MB，适配 7 ×24 小时不间断监控存储，兼容主流监控录像机
	3
	个
	
	

	18
	西数
	西数6T机械硬盘
	监控级专用硬盘，SATA 3.0 接口，转速 5400RPM，缓存 128MB，7×24 小时稳定运行，高兼容性，满足大容量监控存储需求
	1
	个
	
	

	19
	大华
	大华录像机
	32路网络硬盘录像机（NVR），支持
H.265+/H.265 视频编码，兼容
4T/6T 监控硬盘，支持多路视频接入、远程预览、录像回放、异常报警，适配医院监控场景
	1
	台
	
	

	20
	迈拓
	16位kvm切换器（TM-1601HK-C）
	KVM切换器16口 16进1出 hdmi多电脑切换器机架式键鼠共享切屏器
1601HK-C
	1
	台
	
	

	21
	鑫达
	机柜
	国产42U机柜 尺寸高2000mm*宽
600mm*深600mm
	1
	台
	
	

	22
	AOC
	显示器
	AOC22寸显示器
	1
	台
	
	

	23
	
	机房设备搬迁费用
	将 3 号楼 1 楼机房内 2 台海康录像机、2‑6 号楼各 1 台楼宇视录像机，全部整体搬迁至 6 号楼负 1 层监控室主机房。工作内容包含设备的拆卸、转运、机架上架、接线、调试及验收等全套配套工作。
	5
	工日
	
	

	24
	
	设备安装、调试费
	
	25
	工日
	
	

	
	合计（含税总报价）
	


三、报价要求
1、报价是固定价且是唯一的，并未超过本项目采购预算，超出则为无效报价；本项目采用综合总价包干，合同总额包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、行业标准质保期（人为因素除外）售后服务、全额含税发票、雇员费用等其他一切费用。

2、 包括但不限于：包项目原有设施拆除，包项目深化设计、按包工、包设备材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包调试、包安装、包验收所需的设备材料、质保期服务以及其他相关服务等内容。合同签订后，如因市场原因导致响应人提供的产品价格波动引起的风险由响应人自行承担，响应人必须严格履行对招标人的义务。

四、项目其他服务要求:

1、总体要求
1）成交供应商必须按响应文件配置管理人员及施工人员名单委派现场管理人员，无特殊情况，原则上不得更换。如需更换必须提交书面申请，经采购人同意后方能更换。
2）成交供应商不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权取消成交供应商的承包资格并追究其相关法律责任。
3）施工人员必须严格遵守一切规章制度，按医院相关规定进行安全生产，文明施工。
6）成交供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。
7）成交供应商必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交供应商负责。
2、质量和安全文明施工标准
1）工程质量标准：按国家及省、市现行验收规范执行。施工期间若工程质量不合格，成交供应商须按建设单位要求停工和返工，返工费用及相关责任由成交供应商负责。
2）安全文明施工标准：杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。
3、资料收集与归档
1）项目竣工验收合格后，成交供应商应于10个工作日内提交项目结算书及相关资料报送采购人审核，审核确认后办理结算手续。

2）成交供应商向采购人提交竣工验收报告时，应当向发包人出具质量保修书；质量保修书应明确发包人工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
4、技术标准与要求
（1）一般要求：
1）响应供应商的项目清单计价表按有关规定及项目所在地相关定额及清单规范执行。
2）其它费用的取费项目和取费标准由响应供应商自行测定。包括：项目实施用临时道路及临时场地、项目实施措施费、建设项目设备材料进场检验费、项目实施临时用水用电费用、项目保修、保险等。
（2）项目现场施工条件
1）项目位置：
①施工的位置及可交付成交供应商施工安排的用地范围按照采购人技术人员现场指定地点安装执行，具体的施工位置先后顺序以采购人发出的施工指令为准。
2）项目措施：
①成交供应商按照其施工组织设计中及施工现场实际情况，在施工场地边缘选择用电驳接点，并进行接驳等工作需与采购人协助的，应施工前先进行沟通，做好施工前的各项准备工作。
②施工范围内的临时便道及其他设施等工作由成交供应商负责，并根据施工需要修筑及维护。
③安全文明施工：按国家省市安全文明施工规范执行。为确保人员安全，施工单位应注意安全文明施工，注意避让行人；当天施工设备材料、工具、垃圾应及时清理。
④现场堆放设备材料的场地有限，拆除施工产生的废料，须按要求统一地点堆放，每天进行清运出场。严禁抛掷和阻塞通道。成交供应商应充分考虑现场施工条件，报价需考虑上述不利因素（二次运输、外加工等）。供应商承诺：对上述各项产生的费用已包括在合同价包干范围内，由成交供应商负责支付。若供应商报价中漏报，该项费用视为已包括在其它费用中，其后果由供应商承担。

3）项目工期：60日（以采购人发出的开工令为准）
5、★项目质量控制标准和使用设备材料的要求：
（1）项目质量控制标准：
1）本项目质量管理要求严格按照现行《建设工程质量管理条例》执行，验收标准按国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。工程质量等级为合格。
2）成交供应商在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交供应商必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
（2）使用设备材料的要求：
1）所有设备材料均应符合相关国家标准以及行业标准，对不符合要求的设备材料不得进入施工现场。
2）在本项目中，如果有由发包人负责供应的设备材料及设备，成交供应商收到采购人现场技术交底后，即根据工程的进度和需要及时做出由发包人供货设备材料的供应计划，报现场发包人审定。
6、验收要求
按现行国家、地方、行业相关标准执行。项目竣工后，成交供应商应通知采购人进行验收，采购人应自接到成交供应商验收通知后7日内组织竣工验收，并办理验收交移手续。

7、支付方式

项目竣工验收合格，成交供应商提交完整请款资料（结算通过审核和审计、归档资料），按采购人规定移交后30日内，采购人支付项目的款项。
8、质保期要求
自竣工验收完成之日起免费保修（包括非人为损坏的质量问题引致发生的设备费用）至少24个月（2年）。
说明：标注“★”号条款为重要条款不允许偏离，如报价文件中对重要条款有偏离，则将导致该报价无效。
第三章  供应商须知

一、名词解释

1、采购人：本项目是指汕尾市人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

2、供应商：是指符合询价书规定的资格要求及特殊条件要求（如有）。

3、“成交供应商”是指经评审小组评审确定的对询价书做出实质性响应，经采购人按照规定在评审小组推荐的成交候选供应商中确定的或评审小组受采购人委托直接确认的供应商。

4、询价文件：是指包括询价公告和询价书及其补充、变更和澄清等一系列文件。

5、日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、项目其他要求

1、本视频监控设备升级改造项目工作内容包含：设备采购、物资转运、院内现场安装施工、线路整改、配套辅材供应、系统调试、机房规整；将3号楼机房全部设备整体搬迁至6号楼负1层监控室主机房工作，涉及设备清单：1楼海康录像机2台，2‑6楼宇视录像机各1台，包含上述设备的拆卸、转运、机架上架、接线及调试验收等全套配套工作。本项目所有工作内容、数量及参数以采购人技术人员现场指定地点安装、项目清单为准。

2、成交方式：根据响应文件齐全、满足采购文件全部要求且报价最低者的原则确定成交供应商。报价相同的，按响应文件寄出（送到）时间 由先到后的顺序确定成交供应商。

3、应急响应要求
设立专属对接人及联系电话，保持7×24 小时通讯畅通。
4、质量、售后及维保要求
1、所有设备及物料材质、工艺、规格严格按照需求及双方确认方案执行，符合国家及行业标准，做工规整、安装牢固。
3、所有设备均质保2年，所有报价均包含普通增值税税费、人工费、运输费、安装费、拆卸费、辅材费，院方无需另行追加费用。
三、符合性、资格性审查表

	序号
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或个体户证书等复印件，如国家另有规定的，则从其规定；

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供相关证明资料或书面声明；

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供相关证明资料或书面声明；

	4
	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

	5
	不接受联合体报价
	本项目不接受联合体报价。

	6
	报价
	报价是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。


第四章  报价文件格式
汕尾市人民视频监控设备升级改造项目
报价文件
报价人名称：                         
日      期：                         
               联  系  人：                         
           联系方式：                            
一、报价表
（一）报价一览表
	响应报价
	               

	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起90个公历日

	备注
	


（二）报价明细表（按项目清单上对应项及单价报价）
注：
1、响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2、报价为固定唯一值、未超过本项目采购预算。不得为 0 或负数,不得存在区间值（如10～15），否则将作无效响应处理。
3、此表是响应文件的必要组成文件。
4、除了按上面表格总报价，还需按项目清单上的各项对应项进行明细报价。
公司/单位名称（盖章）：
                法定代表人/负责人（签名）：
                           日期：    年    月    日
  二、符合性资格性审查
	评审内容
	评审要求
	自查结论
	证明资料

	响应供应商应具备以下条件：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	响应供应商提供有效的声明函并加盖公章
	□通过
□不通过
	见响应文件第（）页
《资格声明函》

	响应供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，或者曾有不良信用记录但已失效。
	响应供应商需提供证明材料，以在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn)或在响应供应商所在省（市）的地方信用中国网站查询结果为准。
	□通过
□不通过
	见响应文件第（）页
《资格声明函》

	响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

	响应供应商提供有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分公司响应，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对本项目响应的授权书。
	□通过
□不通过
	见响应文件第（）页

	本项目不接受联合体，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。
	响应供应商提供有效的声明函并加盖公章
	□通过
□不通过
	见响应文件第（）页
《资格声明函》

	法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。
	响应供应商提供有效的声明函并加盖公章

	□通过
□不通过
	见响应文件第（）页
《资格声明函》

	报价是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。
	报价未超过预算报价70150元。
	□通过
□不通过
	见响应文件第（）页


注：1、以上材料将作为响应供应商符合性、资格性审核的重要内容，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合将会直接导致无效响应。
2、响应供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。
3、本自查表不得擅自删改。
      响应供应商（盖章）：   
                  法定代表人/授权代表（签名/签章）：
        日期：    年    月    日
（一）、法定代表人资格证明书
致：汕尾市人民医院 
          同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：           单位：           （盖章）


附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                       经济性质：
主营：
兼营：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
	
	

	法定代表人身份证正、反面复印件
（盖单位公章）


（二）、法定代表人/负责人授权委托书
致：汕尾市人民医院
本授权书声明：         是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：               。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就汕尾市人民医院视频监控设备升级改造项目的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于           年         月         日签字生效，特此声明。
         供应商（盖章）：                    
                 地  址：                    
法定代表人（签字或盖章）：                   
                 职  务：                    
 被授权人（签字或盖章）：                    
                 职  务：                    
                 日  期：                    
	
	

	代理人身份证正、反面复印件
（盖单位公章）


三、符合性资格性条款声明函
1、资格声明函
致：汕尾市人民医院
关于贵单位发布的汕尾市人民医院视频监控升级改造项目的采购邀请，本单位（企业）自愿参加响应，现声明如下：
(1)本单位/公司（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。
(2)本单位/公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(3)本单位/公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。
(4)本单位/公司（企业）承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。
(5)本单位/公司（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体。
(6)本单位/公司（企业）承诺如若成交，绝不以任何方式转包或分包本项目。
(7)本单位/公司（企业）承诺在经营活动中没有重大违法记录，不存在仍在有效期内被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，曾有不良信用记录但已失效或其他不符合参与本项目采购活动资格条件的情形。
(8)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位/公司承担。 
特此声明。
（注：本资格声明函内容不得擅自删改）
     响应供应商（盖章）：   
                  法定代表人/授权代表（签名/签章）：
        日期：    年    月    日
四、符合资格条款其他证明文件（格式自拟）
1、响应供应商需提供证明材料，以在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn)或在响应供应商所在省（市）的地方信用中国网站查询结果为准。
2、其他有关证书及资质等相关资料（如有）
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